Тиристор.

Свойство: (значение по умолчанию)

- Сопротивление затвора: (100 Ом)
   Сопротивление между УЭ и катодом.

- Ток открывания: (10 мА)
   Минимальный ток для начала проводимости.

- Ток удержания: (8,2 мА)
   Минимальный ток для поддержания проводимости.