Линейный аналоговый датчик тока.

IP+, IP_ - входной ток 
VIout    - выходное напряжение, пропорциональное току.
Gnd      - общий

Максимальный входной ток: +/- 30 А
Чувствительность: 66 mV/A

Напряжение на выходе:
 Iвх = -30 А, VIout = 0.52 В
 Iвх =   0 А, VIout = 2.5  В
 Iвх =  30 А, VIout = 4.48 В
 