Штамповочные уклоны не более 5°.
* Размеры обеспечить инструментом.
Неуказанные предельные отклонения размеров, получаемых штамповкой, по 4 классу точности ОСТ\~1.41187-78.
Испытать на герметичность давлением воздуха (15,5+0,5)МПа [(15,5+5)кг с/см кв.] в воде в течение 1-5 мин.
Маркировать шрифтом 12-Пр3 ГОСТ\~26.008-85 штамповкой. Допускается нанесение цифр ударным способом.
Штамповочные радиусы 2мм.
Неуказанные предельные отклонения остальных размеров: h14; H14; +JT\S14/2;
Материал-заменитель: 
Испытать дизельным топливом любой марки под давлением (18+1) МПа [(180+10) кгс/см кв.] в течение 1-5 мин. Негерметичность не допускается.
Допускается выполнять любой кривой линией, не выходящей за пределы указанного радиуса (требования к сопряжению линий поверхностей и т.п.).