*Размеры для справок.
Швы сварных соединений по ГОСТ\~5264-80.
Сварка ручная дуговая по ГОСТ\~5264-80.
В труднодоступных местах сварка дуговая по ГОСТ\~5264-80. Электрод Э46 ГОСТ\~9467-75.
Обеспечить одинаковое сечение шва N по всему периметру.
Ультразвуковой контроль сварных швов NN - 100%.
Место клейма сварщика. Глубина клеймения 0,3...0,5 мм.
Место клейма предприятия-изготовителя. Глубина клеймения 0,3...0,5 мм.
**Размеры уточнить при монтаже.
Размеры в скобках уточнить при монтаже.
**Размеры доработать после монтажа.
***Размеры выдержать при помощи прокладок поз.
**В размерах учтена усадка при сварке 0,001%.
При сборке полости зубчатых полумуфт заполнить смазкой МЛИ 4/12-3 ГОСТ\~23258-78.
После сборки металлическую конструкцию покрыть грунтовкой ГФ-0119 ГОСТ\~23343-78.
Предельные отклонения размеров по диагонали между осями двух любых отверстий Б ±3мм.
Шероховатость обрабатываемых поверхностей деталей БЧ - Ra50.
Неуказанные предельные отклонения размеров ±{\SIT16/2;}.
Полости подшипников заполнить смазкой Литол-24 ГОСТ\~21150-75.
Поверхность зубьев смазать, а полости подшипников заполнить смазкой Литол-24 ГОСТ\~21150-87.
Обработку по размерам в скобках производить совместно с парной деталью.
Обработанные детали применять совместно.
Герметизировать стык между деталями поз. и поз. герметиком У-30М ГОСТ\~13489-79.
Момент на ключе при затяжке болтов поз. - 75Н/м.
