*Размеры и обозначения для справок.
Перед сборкой места заземления каркаса поз. зачистить до металлического блеска.
После сборки места заземления смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221 ГОСТ\~9433-80.
Электромонтаж выполнить по таблице электрической соединений согласно ТЭ4.
Разметку и сверление крепежных отверстий производить по шаблонам аппаратов согласно СП.
Концы проводов разделать и обжать в наконечники в соответствии с рис.
Концы проводов заземления разделать в соответствии с рис.
Знак заземления поз. ставить на клей резиновый универсальный 88-СА ГОСТ\~30569-94.
Маркировку проводов нанести на трубки поз. шрифтом ПО-3 ГОСТ\~2930-62 маркировочными чернилами "ВИКА-1".
Маркировку электрических аппаратов выполнить с видимой стороны при установленной панели с помощью табличек надписных в соответствии с таблицей электрической соединений. 
Перед установкой табличек удалить защитную пленку. При отсутствии табличек надписных маркировку выполнить эмалью ПФ-133 черной, шрифтом ПО-8 ГОСТ\~2930-62. 
Маркировку выполнить на свободном месте, над маркируемым прибором (Вид А).
