40...45 HRCэ.
Улучшить 200...241 HB.
Размеры для справок.
*Размеры справочные.
Все размеры справочные кроме обозначенных *.
**Размеры уточнить при сборке.
Неуказанные предельные отклонения размеров ±\SIT12/2;.
Неуказанные предельные отклонения размеров ±\SIT14/2;.
Неуказанные предельные отклонения размеров ±\SIT12/2;, угловых размеров \S1/2;АТ16.
Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов h14, остальных ±\SIT14/2;.
Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов h14, угловых размеров \S1/2;АТ16, остальных ±\SIT14/2;.
Покрытие: Хим.Окс.прм.
Покрытие: грунтовка ФЛ-03(1) ГОСТ\~9109-81.
Покрытие: грунтовка ГФ-0119 ГОСТ\~23343-78.
Обработку по размерам в квадратных скобках производить в сборе.
Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с деталью.
Размеры в скобках (*) - для заготовки.
Размеры в скобках [ ] - после сборки.
Неуказанные радиусы закруглений 5мм.
Шероховатость поверхности " " - Ra=50.
Зубья ТВЧ, h 2...3мм, 41...49 HRCэ.
Кривизна заготовок не должна превышать 2 мм на 1000 мм длины.