Неуказанные литейные уклоны 3°, радиусы 5мм.
Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
В размерах формообразующих поверхностей учтена линейная усадка 1%.
Гр.II 220...280 HB ГОСТ\~8479-70. *Допускаемое отклонение размеров отливки по III классу точности ГОСТ\~2009-86.
Допускаемые отклонения по массе и размерам по 3-му классу точности ГОСТ\~1855-55.
 - обозначение разъема кокиля.
Точность отливки 10-11т-5-5 ГОСТ\~26645-85.
Облой по разъему формы не допускается.
На поверхности отливки допускаются раковины диаметром не более 10 мм и глубиной 3 мм общей площадью не более 5% поверхности отливки.
Поверхность отливки должна быть очищена от приливов и заусенцев.
На поверхности отливки не должно быть раковин диаметром более 10мм и глубиной 3мм, занимающих более 5% их поверхности, или 3-х раковин на 1 кв.дм. Трещины не допускаются.
Покрытие: лак БТ-577 ГОСТ\~5631-79.
Покрытие: лак БТ-5100 ГОСТ\~319-79.
Шероховатость поверхности отливки по ГОСТ\~2789-73.
*Размеры для справок.
Неуказанная толщина стенки 6,5мм.
Допускается замена материала на 
Допускается замена материала на СЧ15 ГОСТ\~1412-85.
Минимальное временное сопротивление 200 Мпа.
Обозначение типа люка, шрифт выпуклый высотой 2,5 мм.
Товарный знак предприятия-изготовителя. Шрифт выпуклый высотой 2 мм.
