### $$GrpGuide$

> $$GStrength$ - $$guide_SCN$

### $$GrpLoads$

> $$description_P$ | $$designation_P$ | $$value_P$
> $$description_n$ | $$designation_n$ | $$value_n$
> $$description_T$ | $$designation_T$ | $$value_T$

### $$Dim$

> $$description_d$ | $$designation_d$ | $$value_d$
> $$description_l$ | $$designation_l$ | $$value_l$
> $$description_D1$ | $$designation_D1$ | $$value_D1$
> $$description_D$ | $$designation_D$ | $$value_D$

### $$Prop$

> $$description_ks$ | $$designation_ks$ | $$value_ks$
> $$description_Sv$ | $$designation_Sv$ | $$value_Sv$

### $$GrpMaterial$

> $$PINMATERIAL$ $$PARTAMATERIAL$ $$PARTBMATERIAL$

### $$GrpResults$

> $$description_dmin$ | $$designation_dmin$ | $$value_dmin$
> $$description_lf$ | $$designation_lf$ | $$value_lf$
> $$description_CHECK$ | $$value_CHECK$

> ##### $$Pin$

> > $$description_TauAPinCalc$ | $$designation_TauAPinCalc$ | $$value_TauAPinCalc$
> > $$description_TauRed$ | $$designation_TauRed$ | $$value_TauRed$
> > $$description_S$ | $$designation_S$ | $$value_S$

> ##### $$PartA$

> > $$description_pAcA$ | $$designation_pAcA$ | $$value_pAcA$
> > $$description_pARedA$ | $$designation_pARedA$ | $$value_pARedA$
> > $$description_TauACalc$ | $$designation_TauACalc$ | $$value_TauACalc$
> > $$description_TauARed$ | $$designation_TauARed$ | $$value_TauARed$
> > $$description_SA$ | $$designation_SA$ | $$value_SA$

> ##### $$PartB$

> > $$description_pAcB$ | $$designation_pAcB$ | $$value_pAcB$
> > $$description_pARedB$ | $$designation_pARedB$ | $$value_pARedB$
> > $$description_SB$ | $$designation_SB$ | $$value_SB$

### $$ErrorManager$

> $$ErrorManagerMessages$