### $$GrpGuide$

> $$GrpStrengthCalc$ | $$guide_CM$

### $$GrpLoads$

> $$description_T$ | $$designation_T$ | $$value_T$
> $$description_Fa$ | $$designation_Fa$ | $$value_Fa$

### $$GrpDimensions$

> $$description_d$ | $$designation_d$ | $$value_d$
> $$description_L$ | $$designation_L$ | $$value_L$

### $$GrpBoltProperties$

> $$GrpMaterial$ | $$value_BoltMat$
> $$description_BoltPa$ | $$designation_BoltPa$ | $$value_BoltPa$
> $$description_n$ | $$designation_n$ | $$value_n$

### $$GrpJointProperties$

> $$GrpMaterial$ | $$value_JointMat$
> $$description_JointPa$ | $$designation_JointPa$ | $$value_JointPa$
> $$description_v$ | $$designation_v$ | $$value_v$
> $$description_Ks$ | $$designation_Ks$ | $$value_Ks$

### $$GrpResults$

> $$description_pAc$ | $$designation_pAc$ | $$value_pAc$
> $$description_F$ | $$designation_F$ | $$value_F$
> $$description_dMin$ | $$designation_dMin$ | $$value_dMin$
> $$description_CHECK$ | $$value_CHECK$

### $$ErrorManager$

> $$ErrorManagerMessages$