
**AREAZIONE CONTROLLATA NOTTURNA**

**INTERNO**  
Aria di rinnovo  
fresca

**ESTERNO**  
Aria di rinnovo  
fresca

Il sistema utilizza un ventilatore tangenziale (cross flow fan) a basso consumo:

Tensione nominale : DC 12V;  
Corrente nominale : 0.27A;   
potenza nominale : 3,2 W  
Velocità : 2200giri/min;  
Flusso di aria : 120CFM; 🡪 204 m3/h (1 m3/h = 0,59 cfm - cubic feet per minutes)  
Rumore : 36Dba

Tapparella abbassata

Aria di rinnovo fresca

**VENTILATORE TANGENZIALE**

**Descrizione prodotto**

Materiale : Alluminio Metallo ,colore principale : Nero, argentato   
misura (L \* w \* H) : 340mm\*51mm\*49mm/13,3" x 2" x 1,9" (L \* w \* H)  
Tensione nominale : DC 12V  
Corrente nominale : 0.27A  
potenza nominale : 3,2 W  
Velocità : 2200g/min  
Flusso di aria : 120CFM  
rumore : 36dBA  
Tipo di cuscinetto : Sfera/cuscinetto del manicotto  
Lunghezza cavo : 30cm (11,8")  
Connettore : 2.54-2P Connettore DIN   
Peso Netto : 358g  
Contenuto della Confezione: 1 x flusso trasversale della ventola di raffreddamento  
Paese di fabbricazione : Cina  
  
Descrizione:  
Questo flusso trasversale della ventola di raffreddamento ha un motore senza spazzole DC.  
2.54-2P connettore femmina DIN per un comodo collegamento per l'alimentazione.  
ampiamente utilizzato in tutti i tipi di apparecchi domestici,attrezzature meccaniche, comunicazione di alimentazione attrezzatura, umidificatore, attrezzature sanitarie, macchine di gioco, illuminazione esterna, inverter, apparecchiature di alimentazione elettrica della macchina di saldatura, la fase di illuminazione, di un amplificatore di potenza , come calore, ventilazione, le apparecchiature di trasmissione.

